0 200 400 600 800 1000

0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

t

S(t)

0 200 400 600 800 1000 0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

t

E(t)

0 200 400 600 800 1000

0.012

0.014

0.016

0.018

0.02

0.022

0.024

0.026

0.028

0.03

t

I(t)